**4标段技术参数：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商水县2022年支持学前教育发展专项资金袁老乡张桥幼儿园等设施设备询价表** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **总数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** | **参考图片** |
| 1 | 幼儿用桌子 ( 橡木） | 不小于规格 ：长120cm宽60cm高50cm 重量：≤12.8KG | 张 | 72 |  |  | 工艺：桌面采用1.8cm厚的橡木指接板， 油漆采用绿色环保无毒水性亚光木器漆， 经过五底三面工艺制作。 附着力强、耐冲击、耐磨、耐湿不小于3级，灼烧、耐液、耐干、耐冷热。（含安装） |  |
| 2 | 幼儿用椅子 (橡木） | 规格：29\*29\*51cm（坐高28cm） | 把 | 270 |  |  | 规格：29\*29\*51cm（坐高28cm） 材质：主体采用1.6\*1.6cm厚实木多层板，椅面采用1.6cm厚橡木板。 各螺丝固定点和椅脚，均采用灰色PVC材质部件隐藏。 整体采用橡胶木为自然色，无瑕疵，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 |  |
| 3 | 可叠放幼儿单人床 （橡木） | 不小于尺寸：140\*65\*21cm | 张 | 270 |  |  | 全木色，板材厚度≥1.5cm,四角5.5\*5.5cm方木连接。床体外露边需圆处理（含安装） |  |
| 4 | 小凉席 | 小于138×60cm | 张 | 270 |  |  | 竹面光滑无毛刺，能够与床配套合缝使用 |  |
| 5 | 玩具柜 ( 橡木） | 不小于120\*30\*80cm 带背板柜 | 个 | 54 |  |  | 板厚度≥1.5cm，外露边需铣圆处理含安装 |  |
| 6 | 四层儿童立式书架 | 80\*40\*90cm （橡木） | 个 | 9 |  |  | 优质橡木，表面平整，无毛刺 |  |
| 7 | 橡木儿童口杯架 | 高72\*60cm 七层42格 | 个 | 9 |  |  | 间距8cm,层距8.5cm, 板材厚度1.7cm，可挂墙 |  |
| 8 | 三层可移动幼儿 毛巾架(橡木) | 110\*40\*95cm,45个圆木挂钩 | 个 | 9 |  |  | 带轮可移动 |  |
| 9 | 双面移动黑板 | 120\*90cm | 个 | 9 |  |  | 磁性，一面白一面绿 |  |
| 10 | 紫外线消毒柜 | 产品尺寸440x370x860MM，4层128L。 | 个 | 9 |  |  | 控制方式:双键触控十显屏，消毒方式:中温二星级，碗架材质，无磁食品级不锈钢，面板材质:双层隔热钢化玻璃。 |  |
| 11 | 品牌教学用立式电钢琴带双人琴凳 | 88健重锤榔头键盘 | 个 | 9 |  |  | 国内知名品牌88键电钢琴 配琴凳，键 盘：88键力度触感标准键盘，多功能LED数码显示，效 果：8种混响类型，混响深度调节，混响开关。提供产品检测报告、提供中国驰名商标证书、生产厂商三体系认证证书、教育装备行业AAA信用等级单位及针对本项目售后服务承诺书。 |  |
| 12 | 户外大型组合滑梯 | 8.38\*3.96\*4.4M | 架 | 2 |  |  | 8.38\*3.96\*4.4M； 1.立柱：114镀锌钢管，壁厚不低于2mm；整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂处理，CO2 保护焊。经喷丸技术处理、抛光处理、表面静电喷涂处理，高温固化，表面光滑，抗腐蚀，不易脱落；  2.材质：环保工程塑料，壁厚6mm以上，抗紫外线、抗脆化、抗静电； 3.螺丝：所有螺丝均为不锈钢材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求），外覆环保塑料盖，安全性好。 6、连接扣件：材质：铝合金扣件采用不锈钢螺丝连接，及机密禁固螺丝。 |  |
| 13 | 木质双面攀岩爬网组合 | 不小于400\*150\*200cm | 架 | 2 |  |  | 一面轮胎+爬网，一面实木框架+攀援扣；优质黄花梨含搬运安装 |  |
| 14 | 半球攀爬架 | 不小于350\*300\*110cm | 架 | 2 |  |  | 耐紫外线照射，3片滚塑成型，具有攀援功能（含搬运安装） |  |
| 15 | 木质轮胎荡桥 | 240\*130\*80cm | 架 | 2 |  |  | 木制黄花梨（轮胎）含搬运安装 |  |
| 16 | 木质木板荡桥 | 280\*130\*80cm | 架 | 2 |  |  | 木制黄花梨（轮胎）含搬运安装 |  |
| 17 | 独轮手推平衡车 | 85\*35\*40cm | 个 | 8 |  |  | 环保PE 塑料，翻斗车加厚版手推车平衡车 |  |
| 18 | 幼儿图书 | 平装12开简易绘本 | 本 | 1000 |  |  | 适合幼儿园3-6岁儿童阅读 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 所有购置物品均含搬运安装 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商水县2022年支持学前教育发展专项资金商水县纬一路幼儿园等设施设备询价表** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **总数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** | **参考图片** |
| **1** | 室外大型木质玩具 | 高1.6米，长12米，连接网洞3.5米/节，防腐木桩， | **1架** |  |  |  |  |
| **2** | 户外大型组合滑梯 | 8.38\*3.96\*4.4M | 2架 |  |  | 8.38\*3.96\*4.4M； 1.立柱：114镀锌钢管，壁厚不低于2mm；整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂处理，CO2 保护焊。经喷丸技术处理、抛光处理、表面静电喷涂处理，高温固化，表面光滑，抗腐蚀，不易脱落；  2.材质：环保工程塑料，壁厚6mm以上，抗紫外线、抗脆化、抗静电； 3.螺丝：所有螺丝均为不锈钢材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求），外覆环保塑料盖，安全性好。 4、连接扣件：材质：铝合金扣件采用不锈钢螺丝连接，及机密禁固螺丝。 |  |
| **3** | 带门衣帽柜（橡木） | 160\*40\*120cm | 27个 |  |  | 12格带门，圆弧打磨，安全水性漆，光滑无毛刺 |  |
| **4** | 幼儿用桌子 ( 橡木） | 不小于规格 ：长120cm宽60cm高50cm 重量：≤12.8KG | 48张 |  |  | 工艺：桌面采用1.8cm厚的橡木指接板， 油漆采用绿色环保无毒水性亚光木器漆， 经过五底三面工艺制作。 附着力强、耐冲击、耐磨、耐湿不小于3级，灼烧、耐液、耐干、耐冷热。（含安装） |  |
| **5** | 幼儿用椅子 (橡木） | 规格：29\*29\*51cm（坐高28cm） | 180把 |  |  | 规格：29\*29\*51cm（坐高28cm） 材质：主体采用1.6\*1.6cm厚实木多层板，椅面采用1.6cm厚橡木板。 各螺丝固定点和椅脚，均采用灰色PVC材质部件隐藏。 整体采用橡胶木为自然色，无瑕疵，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 |  |
| **6** | 可叠放幼儿单人床 （橡木） | 不小于尺寸：140\*65\*21cm | 180张 |  |  | 全木色，板材厚度≥1.5cm,四角5.5\*5.5cm方木连接。床体外露边需圆处理（含安装） |  |
| **7** | 小凉席 | 小于138×60cm | 180张 |  |  | 竹面光滑无毛刺，能够与床配套合缝使用 |  |
| **8** | 台式办公电脑 | w4900 处理器I510400 内存16G 硬盘512G24寸液显 | 4台 |  |  |  |  |
| **9** | 黑白激光多功能一体机 | 409\*398.5\*267mm | 4件 |  |  | 打印/复印/扫描，高速速度打印28页/分钟 |  |
| **10** | 教师教学用平板 | 256G标配 | 8台 |  |  |  |  |
| **11** | 品牌教学用立式电钢琴带双人琴凳 | 88健重锤榔头键盘 | 6架 |  |  | 国内知名品牌88键电钢琴 配琴凳，键 盘：88键力度触感标准键盘，多功能LED数码显示，效 果：8种混响类型，混响深度调节，混响开关。提供产品检测报告、提供中国驰名商标证书、生产厂商三体系认证证书、教育装备行业AAA信用等级单位及针对本项目售后服务承诺书。 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 所有购置物品均含搬运安装 |  |